<!clock: {"ALL" : "GPA" };
  pin:   {"ALL" : [""]};
!>
/*--------------------------------------------------------------------------*/
/* GPIO De-bounce Configuration                                                      */
/*--------------------------------------------------------------------------*/

#define NUCODEGEN_GPIO_DBCLKSRC					<!id:GPIODBCLKSRCRadio;
												type:radio;
												label:Select GPIO de-bounce clock source;
												data:GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_HCLK;
												default:GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_HCLK;
												sort:false;
												enum:[GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_HCLK, GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_LIRC];
												optionLabels:[HCLK, LIRC(38.4k Hz)];
												dependencies:none;
												dependenciesOption:none;
                                                groupId:Group;
                                                groupName:GPIO de-bounce configuration;!>

#define NUCODEGEN_GPIO_DBCLKSEL					<!id:GPIODBCLKSELSelect;
												type:select;
												label:Select GPIO de-bounce sampling cycle;
												data:GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1;
												default:GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1;
												sort:false;
												enum:[GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_2, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_4, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_8, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_16, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_32, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_64, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_128, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_256, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_512, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1024, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_2048, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_4096, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_8192, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_16384, GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_32768];
												optionLabels:[1 clock, 2 clocks, 4 clocks, 8 clocks, 16 clocks, 32 clocks, 64 clocks, 128 clocks, 256 clocks, 512 clocks, 1024 clocks, 2048 clocks, 4096 clocks, 8192 clocks, 16384 clocks, 32768 clocks];
												dependencies:none;
												dependenciesOption:none;
                                                groupId:Group;!>
