BLE_API v2.1.3

Variables
BLE FOTA UUID Definitions
BLE Services » BLE Defined-Services » BLE FOTA Definitions

## Variables
const uint16_t | ATTR_UUID_FOTA_PRIMARY_SERVICE []
const uint16_t | ATTR_UUID_FOTA_CHARC_DATA []
const uint16_t | ATTR_UUID_FOTA_CHARC_COMMAND []

## Detailed Description

Here shows the definitions of the BLE FOTA UUID Definitions.

## Variable Documentation

## ◆ ATTR_UUID_FOTA_CHARC_COMMAND

const uint16_t ATTR_UUID_FOTA_CHARC_COMMAND[]
| extern

FOTA characteristic COMMAND UUID.

## ◆ ATTR_UUID_FOTA_CHARC_DATA

const uint16_t ATTR_UUID_FOTA_CHARC_DATA[]
| extern

FOTA characteristic DATA UUID.

## ◆ ATTR_UUID_FOTA_PRIMARY_SERVICE

const uint16_t ATTR_UUID_FOTA_PRIMARY_SERVICE[]
| extern

FOTA service UUID.