BLE_API v2.1.3

Functions
MCU GPIO Related Function
Porting » MCU Porting Related » MCU Miscellaneous Porting » MCU Miscellaneous Porting Function

## Functions
void | seBLE_GpioReset (void)
void | setBLE_GpioIntEnable (void)
void | setBLE_GpioIntDisable (void)

## Detailed Description

Here shows the MCU GPIO related function definitions.

## Function Documentation

## ◆ seBLE_GpioReset()

void seBLE_GpioReset | ( | void |  | ) |

MCU Implemented RF Reset

## ◆ setBLE_GpioIntDisable()

void setBLE_GpioIntDisable | ( | void |  | ) |

MCU Set Disable RF Interrupt Pin.

## ◆ setBLE_GpioIntEnable()

void setBLE_GpioIntEnable | ( | void |  | ) |

MCU Set Enable RF Interrupt Pin.