BLE_API v2.1.3

Functions
MCU System Related Function
Porting » MCU Porting Related » MCU Miscellaneous Porting » MCU Miscellaneous Porting Function

## Functions
void | setMCU_SystemPowerDown (void)
void | setMCU_TinyDelay (uint32_t u32Usec)

## Detailed Description

Here shows the MCU system related function definitions.

## Function Documentation

## ◆ setMCU_SystemPowerDown()

void setMCU_SystemPowerDown | ( | void |  | ) |

MCU Enter System Power Down Mode.

## ◆ setMCU_TinyDelay()

void setMCU_TinyDelay | ( | uint32_t | u32Usec | ) |

MCU Implemented Tiny Delay Function for BLE Stack.

Parameters

  [in] | u32Usec | : delay time in microseconds.