BLE_API v2.1.3

Data Fields
ATTRIBUTE_BLE_Hdl_Para Struct Reference
BLE Host and Profile Subsystem Definition » BLE Profile Subsystem Structure Definition

BLE Attribute Handle Parameter Definition. More...

`#include <ble_host.h>`

## Data Fields
uint16_t | numHDL
uint8_t | propertyValue
union {
uint8_t cfgClientCharc
uint8_t cfgServerCharc
} | value

## Detailed Description

BLE Attribute Handle Parameter Definition.

## Field Documentation

## ◆ cfgClientCharc

uint8_t ATTRIBUTE_BLE_Hdl_Para::cfgClientCharc

Client characteristic configuration descriptor value.

## ◆ cfgServerCharc

uint8_t ATTRIBUTE_BLE_Hdl_Para::cfgServerCharc

Server characteristic configuration descriptor value

## ◆ numHDL

uint16_t ATTRIBUTE_BLE_Hdl_Para::numHDL

Attribute handle number.

## ◆ propertyValue

uint8_t ATTRIBUTE_BLE_Hdl_Para::propertyValue

characteristic property value.

## ◆

union { ... } ATTRIBUTE_BLE_Hdl_Para::value

Client/Server characteristic configuration descriptor value.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Source/Include/ble_host.h