BLE_API v2.1.3

Macros
BLE Gap Data Type Pre-defined Length
BLE GAP Definition

## Macros
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_0 0
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_1 1
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_2 2
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_3 3
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_4 4
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_5 5
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_6 6
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_7 7
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_8 8
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_9 9
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_10 10
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_11 11
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_12 12
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_13 13
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_14 14
#define | GAP_AD_TYPE_LENGTH_15 15

## Detailed Description

BLE Gap data type pre-defined length.