BLE_API v2.1.3

Data Fields
BLE_Event_ConnUpdateParam Struct Reference
BLE Common » BLE Structure Definition

BLE Event Connection Update Parameter. More...

`#include <ble_cmd.h>`

## Data Fields
BleConnUpdateStatus | status
uint8_t | hostId
uint16_t | connInterval
uint16_t | connLatency
uint16_t | connSupervisionTimeout

## Detailed Description

BLE Event Connection Update Parameter.

## Field Documentation

## ◆ connInterval

uint16_t BLE_Event_ConnUpdateParam::connInterval

The current link connection interval value.

## ◆ connLatency

uint16_t BLE_Event_ConnUpdateParam::connLatency

The current link connection latency value.

## ◆ connSupervisionTimeout

uint16_t BLE_Event_ConnUpdateParam::connSupervisionTimeout

The current link connection supervision timeout value.

## ◆ hostId

uint8_t BLE_Event_ConnUpdateParam::hostId

Host id.

## ◆ status

BleConnUpdateStatus BLE_Event_ConnUpdateParam::status

BLE connection update event status.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Source/Include/ble_cmd.h