BLE_API v2.1.3

Functions
BLE Bonding Function
BLE Bonding

## Functions
uint8_t * | setBLE_CmdFlashBond (uint8_t opcode, uint8_t *para_data)
void | setBLE_FillInfoBondwithExistPID (uint8_t *para_data)
uint8_t * | setBLE_RestoreDataBondwithExistHOSTID (uint8_t *para_data)

## Detailed Description

The definition of BLE bonding functions.

## Function Documentation

## ◆ setBLE_CmdFlashBond()

uint8_t* setBLE_CmdFlashBond | ( | uint8_t | opcode,
|  | uint8_t * | para_data
| ) |  |

This function is used to control Bonding operation for BLE.

Parameters

  [in] | opcode | : control command of bonding operation.
  [in] | para_data | : the pointer of command data.
  [out] | para_data | : pointer to return data.

## ◆ setBLE_FillInfoBondwithExistPID()

void setBLE_FillInfoBondwithExistPID | ( | uint8_t * | para_data | ) |

This function is used to fill Bonding information in Flash.

Parameters

  [in] | none |

Returns
  none

## ◆ setBLE_RestoreDataBondwithExistHOSTID()

uint8_t* setBLE_RestoreDataBondwithExistHOSTID | ( | uint8_t * | para_data | ) |

This function is used to restore bonding data to service and profile.

Parameters

  [in] | none |

Returns
  none