BLE_API v2.1.3

Data Fields
BLE_Scan_Param Struct Reference
BLE Common » BLE Structure Definition

BLE scan parameter. More...

`#include <ble_cmd.h>`

## Data Fields
BleScanType | scanType
uint16_t | scanInterval
uint16_t | scanWindow
BleScanFilterPolicy | scanFilterPolicy

## Detailed Description

BLE scan parameter.

## Field Documentation

## ◆ scanFilterPolicy

BleScanFilterPolicy BLE_Scan_Param::scanFilterPolicy

BLE scan filter policy

## ◆ scanInterval

uint16_t BLE_Scan_Param::scanInterval

Scan interval.

Note
  Scan interval = value * 0.625ms
  Scan interval range = SCAN_INTERVAL_MIN ~ SCAN_INTERVAL_MAX

## ◆ scanType

BleScanType BLE_Scan_Param::scanType

BLE scan type

## ◆ scanWindow

uint16_t BLE_Scan_Param::scanWindow

Scan window.

Note
  Scan window = value * 0.625ms
  Scan window range = SCAN_WINDOW_MIN ~ SCAN_WINDOW_MAX

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Source/Include/ble_cmd.h