| MINI51DE_BSP V3.02.003 The Board Support Package for Mini51DE Series MCU

acmp.h
Go to the documentation of this file.
1/**************************************************************************/
12#ifndef __ACMP_H__
13#define __ACMP_H__
14
15#ifdef __cplusplus
16 extern "C"
17{
18#endif
19
20
33/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
34/* ACMP_CR constant definitions */
35/*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
36#define ACMP_VNEG_PIN (0xFFUL)
37#define ACMP_VNEG_BANDGAP (0x00UL)
38#define ACMP_VNEG_4_OVER_24_VDD (0x80UL)
39#define ACMP_VNEG_5_OVER_24_VDD (0x81UL)
40#define ACMP_VNEG_6_OVER_24_VDD (0x82UL)
41#define ACMP_VNEG_7_OVER_24_VDD (0x83UL)
42#define ACMP_VNEG_8_OVER_24_VDD (0x84UL)
43#define ACMP_VNEG_9_OVER_24_VDD (0x85UL)
44#define ACMP_VNEG_10_OVER_24_VDD (0x86UL)
45#define ACMP_VNEG_11_OVER_24_VDD (0x87UL)
46#define ACMP_VNEG_12_OVER_24_VDD (0x88UL)
47#define ACMP_VNEG_13_OVER_24_VDD (0x89UL)
48#define ACMP_VNEG_14_OVER_24_VDD (0x8AUL)
49#define ACMP_VNEG_15_OVER_24_VDD (0x8BUL)
50#define ACMP_VNEG_16_OVER_24_VDD (0x8CUL)
51#define ACMP_VNEG_17_OVER_24_VDD (0x8DUL)
52#define ACMP_VNEG_18_OVER_24_VDD (0x8EUL)
53#define ACMP_VNEG_19_OVER_24_VDD (0x8FUL)
54#define ACMP_HYSTERESIS_ENABLE (1UL << ACMP_CMPCR_HYSEN_Pos)
55#define ACMP_HYSTERESIS_DISABLE (0UL)
56#define ACMP_CH0_POSPIN_P15 (0UL)
57#define ACMP_CH0_POSPIN_P10 (1UL << ACMP_CMPCR_CPPSEL_Pos)
58#define ACMP_CH0_POSPIN_P12 (2UL << ACMP_CMPCR_CPPSEL_Pos)
59#define ACMP_CH0_POSPIN_P13 (3UL << ACMP_CMPCR_CPPSEL_Pos)
60#define ACMP_CH1_POSPIN_P31 (0UL)
61#define ACMP_CH1_POSPIN_P32 (1UL << ACMP_CMPCR_CPPSEL_Pos)
62#define ACMP_CH1_POSPIN_P34 (2UL << ACMP_CMPCR_CPPSEL_Pos)
63#define ACMP_CH1_POSPIN_P35 (3UL << ACMP_CMPCR_CPPSEL_Pos)
64
65 /* end of group MINI51_ACMP_EXPORTED_CONSTANTS */
67
68
101#define ACMP_SET_NEG_SRC(acmp, u32ChNum, u32Src) do{\
102 if(u32Src == ACMP_VNEG_PIN)\
103 ACMP->CMPCR[u32ChNum] &= ~ACMP_CMPCR_NEGSEL_Msk;\
104 else {\
105 ACMP->CMPCR[u32ChNum] |= ACMP_CMPCR_NEGSEL_Msk;\
106 ACMP->CMPRVCR = u32Src;\
107 }\
108 }while(0)
109
117#define ACMP_ENABLE_HYSTERESIS(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] |= ACMP_CMPCR_HYSEN_Msk)
118
126#define ACMP_DISABLE_HYSTERESIS(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] &= ~ACMP_CMPCR_HYSEN_Msk)
127
135#define ACMP_ENABLE_INT(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] |= ACMP_CMPCR_ACMPIE_Msk)
136
144#define ACMP_DISABLE_INT(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] &= ~ACMP_CMPCR_ACMPIE_Msk)
145
146
154#define ACMP_ENABLE(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] |= ACMP_CMPCR_ACMPEN_Msk)
155
163#define ACMP_DISABLE(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] &= ~ACMP_CMPCR_ACMPEN_Msk)
164
172#define ACMP_GET_OUTPUT(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPSR & (ACMP_CMPSR_ACMPCO0_Msk<<(u32ChNum))?1:0)
173
181#define ACMP_GET_INT_FLAG(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPSR & (ACMP_CMPSR_ACMPF0_Msk<<(u32ChNum))?1:0)
182
190#define ACMP_CLR_INT_FLAG(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPSR = (ACMP_CMPSR_ACMPF0_Msk<<(u32ChNum)))
191
204#define ACMP_SELECT_P(acmp, u32ChNum, u32Pin) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] = (ACMP->CMPCR[u32ChNum] & ~ACMP_CMPCR_CPPSEL_Msk) | u32Pin)
228#define ACMP_CRV_SEL(acmp, u32Level) (ACMP->CMPRVCR = (ACMP->CMPRVCR & ~ACMP_CMPRVCR_CRVS_Msk) | (u32Level & ~ACMP_CMPRVCR_OUT_SEL_Msk))
235#define ACMP_ENABLE_CRV(acmp) (ACMP->CMPRVCR |= ACMP_CMPRVCR_OUT_SEL_Msk)
242#define ACMP_DISABLE_CRV(acmp) (ACMP->CMPRVCR &= ~ACMP_CMPRVCR_OUT_SEL_Msk)
243
251#define ACMP_ENABLE_FALLING_EDGE_TRIGGER(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] |= ACMP_CMPCR_FALLING_Msk)
252
260#define ACMP_DISABLE_FALLING_EDGE_TRIGGER(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] &= ~ACMP_CMPCR_FALLING_Msk)
261
269#define ACMP_ENABLE_RISING_EDGE_TRIGGER(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] |= ACMP_CMPCR_RISING_Msk)
270
277#define ACMP_DISABLE_RISING_EDGE_TRIGGER(acmp, u32ChNum) (ACMP->CMPCR[u32ChNum] &= ~ACMP_CMPCR_RISING_Msk)
278
279 void ACMP_Open(ACMP_T *acmp, uint32_t u32ChNum, uint32_t u32NegSrc, uint32_t u32HysteresisEn);
280 void ACMP_Close(ACMP_T *acmp, uint32_t u32ChNum);
281 /* end of group MINI51_ACMP_EXPORTED_FUNCTIONS */
283 /* end of group MINI51_ACMP_Driver */
285 /* end of group MINI51_Device_Driver */
287
288#ifdef __cplusplus
289}
290#endif
291
292#endif //__ACMP_H__
293
294/*** (C) COPYRIGHT 2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
ACMP_Open
void ACMP_Open(ACMP_T *acmp, uint32_t u32ChNum, uint32_t u32NegSrc, uint32_t u32HysteresisEn)
Configure the specified ACMP module.
Definition: acmp.c:64
ACMP_Close
void ACMP_Close(ACMP_T *acmp, uint32_t u32ChNum)
This function close comparator.
Definition: acmp.c:80
ACMP_T
Definition: Mini51Series.h:157