| MINI51DE_BSP V3.02.003 The Board Support Package for Mini51DE Series MCU

Data Fields
INT_T Struct Reference

`#include <Mini51Series.h>`

## Data Fields
__I uint32_t | SRC0
__I uint32_t | SRC1
__I uint32_t | SRC2
__I uint32_t | SRC3
__I uint32_t | SRC4
__I uint32_t | SRC5
__I uint32_t | SRC6
__I uint32_t | SRC7
__I uint32_t | SRC8
__I uint32_t | SRC9
__I uint32_t | SRC12
__I uint32_t | SRC14
__I uint32_t | SRC16
__I uint32_t | SRC17
__I uint32_t | SRC18
__I uint32_t | SRC25
__I uint32_t | SRC28
__I uint32_t | SRC29
__IO uint32_t | NMICON
__IO uint32_t | MCUIRQ

## Detailed Description

    @addtogroup INT Interrupt Controller (INT)
    Memory Mapped Structure for INT Controller

Definition at line 2524 of file Mini51Series.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Device/Nuvoton/Mini51Series/Include/Mini51Series.h