| MINI55_BSP V3.01.003 The Board Support Package for Mini55 Series MCU

Modules | Macros
WDT Exported Constants
MINI55 Device Driver » WDT Driver
Collaboration diagram for WDT Exported Constants:

## Modules
| WDT Exported Functions

## Macros
#define | WDT_TIMEOUT_2POW4 (0UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW6 (1UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW8 (2UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW10 (3UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW12 (4UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW14 (5UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW16 (6UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)
#define | WDT_TIMEOUT_2POW18 (7UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW10

#define WDT_TIMEOUT_2POW10 (3UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^10 * WDT clocks

Definition at line 35 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW12

#define WDT_TIMEOUT_2POW12 (4UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^12 * WDT clocks

Definition at line 36 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW14

#define WDT_TIMEOUT_2POW14 (5UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^14 * WDT clocks

Definition at line 37 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW16

#define WDT_TIMEOUT_2POW16 (6UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^16 * WDT clocks

Definition at line 38 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW18

#define WDT_TIMEOUT_2POW18 (7UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^18 * WDT clocks

Definition at line 39 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW4

#define WDT_TIMEOUT_2POW4 (0UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^4 * WDT clocks

Definition at line 32 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW6

#define WDT_TIMEOUT_2POW6 (1UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^6 * WDT clocks

Definition at line 33 of file wdt.h.

## ◆ WDT_TIMEOUT_2POW8

#define WDT_TIMEOUT_2POW8 (2UL << WDT_CTL_TOUTSEL_Pos)

WDT setting for timeout interval = 2^8 * WDT clocks

Definition at line 34 of file wdt.h.