| MINI55_BSP V3.01.003 The Board Support Package for Mini55 Series MCU

Data Fields
INTR_T Struct Reference

`#include <Mini55Series.h>`

## Data Fields
__I uint32_t | IRQ0SRC
__I uint32_t | IRQ1SRC
__I uint32_t | IRQ2SRC
__I uint32_t | IRQ3SRC
__I uint32_t | IRQ4SRC
__I uint32_t | IRQ5SRC
__I uint32_t | IRQ6SRC
__I uint32_t | IRQ7SRC
__I uint32_t | IRQ8SRC
__I uint32_t | IRQ9SRC
__I uint32_t | IRQ12SRC
__I uint32_t | IRQ13SRC
__I uint32_t | IRQ14SRC
__I uint32_t | IRQ16SRC
__I uint32_t | IRQ17SRC
__I uint32_t | IRQ18SRC
__I uint32_t | IRQ25SRC
__I uint32_t | IRQ28SRC
__I uint32_t | IRQ29SRC
__IO uint32_t | NMICTL
__IO uint32_t | IRQSTS

## Detailed Description

    @addtogroup INT Interrupt Controller (INT)
    Memory Mapped Structure for INT Controller

Definition at line 2510 of file Mini55Series.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Device/Nuvoton/Mini55Series/Include/Mini55Series.h