| MINI58_BSP V3.01.003 The Board Support Package for Mini58 Series MCU

### - a -

- ADCTCTL0 : PWM_T
- ADCTCTL1 : PWM_T
- ADCTSTS0 : PWM_T
- ADCTSTS1 : PWM_T
- ADDR0 : I2C_T
- ADDR1 : I2C_T
- ADDR2 : I2C_T
- ADDR3 : I2C_T
- ADDRMSK0 : I2C_T
- ADDRMSK1 : I2C_T
- ADDRMSK2 : I2C_T
- ADDRMSK3 : I2C_T
- AHBCLK : CLK_T
- ALTCTL : UART_T, WDT_T
- APBCLK : CLK_T

### - b -

- BAUD : UART_T
- BODCTL : SYS_T
- BRKCTL : PWM_T

### - c -

- CAP : TIMER_T
- CHEN : ADC_T
- CLKDIV : CLK_T, I2C_T, PWM_T, SPI_T
- CLKOCTL : CLK_T
- CLKPSC : PWM_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CMP : TIMER_T
- CMP0 : ADC_T
- CMP1 : ADC_T
- CMPDAT0 : PWM_T
- CMPDAT1 : PWM_T
- CMPDAT2 : PWM_T
- CMPDAT3 : PWM_T
- CMPDAT4 : PWM_T
- CMPDAT5 : PWM_T
- CNT : TIMER_T, WWDT_T
- CON : INTR_T
- CTL : ACMP_T, ADC_T, I2C_T, PWM_T, SPI_T, TIMER_T, WDT_T, WWDT_T
- CTL1 : I2C_T

### - d -

- DAT : ADC_T, I2C_T, UART_T
- DATMSK : GPIO_T
- DBCTL : GPIO_DB_T
- DBEN : GPIO_T
- DFBA : FMC_T
- DINOFF : GPIO_T
- DOUT : GPIO_T
- DTCTL : PWM_T

### - e -

- EINTSTS : TIMER_T
- EXTCTL : TIMER_T
- EXTSMPT : ADC_T

### - f -

- FATCTL : FMC_T
- FIFO : UART_T
- FIFOCTL : SPI_T
- FIFOSTS : UART_T
- FUNSEL : UART_T

### - h -

- handle : __FILE

### - i -

- IFA : PWM_T
- INTEN : GPIO_T, PWM_T, UART_T
- INTSRC : GPIO_T
- INTSTS : PWM_T, TIMER_T, UART_T
- INTTYPE : GPIO_T
- IPRST0 : SYS_T
- IPRST1 : SYS_T
- IRCTCTL : SYS_T
- IRCTIEN : SYS_T
- IRCTISTS : SYS_T
- IRDA : UART_T
- IRQ : INTR_T
- IRQ0_SRC : INTR_T
- IRQ12_SRC : INTR_T
- IRQ13_SRC : INTR_T
- IRQ14_SRC : INTR_T
- IRQ16_SRC : INTR_T
- IRQ17_SRC : INTR_T
- IRQ18_SRC : INTR_T
- IRQ19_SRC : INTR_T
- IRQ1_SRC : INTR_T
- IRQ25_SRC : INTR_T
- IRQ28_SRC : INTR_T
- IRQ29_SRC : INTR_T
- IRQ2_SRC : INTR_T
- IRQ3_SRC : INTR_T
- IRQ4_SRC : INTR_T
- IRQ5_SRC : INTR_T
- IRQ6_SRC : INTR_T
- IRQ7_SRC : INTR_T
- IRQ8_SRC : INTR_T
- IRQ9_SRC : INTR_T
- ISPADDR : FMC_T
- ISPCMD : FMC_T
- ISPCTL : FMC_T
- ISPDAT : FMC_T
- ISPSTS : FMC_T
- ISPTRG : FMC_T

### - l -

- LINE : UART_T

### - m -

- MODE : GPIO_T
- MODEM : UART_T
- MODEMSTS : UART_T
- MSKALIGN : PWM_T

### - p -

- P0_MFP : SYS_T
- P1_MFP : SYS_T
- P2_MFP : SYS_T
- P3_MFP : SYS_T
- P4_MFP : SYS_T
- P5_MFP : SYS_T
- PCACTL : PWM_T
- PDID : SYS_T
- PERIOD0 : PWM_T
- PERIOD1 : PWM_T
- PERIOD2 : PWM_T
- PERIOD3 : PWM_T
- PERIOD4 : PWM_T
- PERIOD5 : PWM_T
- PHCHG : PWM_T
- PHCHGMSK : PWM_T
- PHCHGNXT : PWM_T
- PIN : GPIO_T
- PLLCTL : CLK_T
- POEN : PWM_T
- PWRCTL : CLK_T

### - r -

- REGLCTL : SYS_T
- RLDCNT : WWDT_T
- RSTSTS : SYS_T
- RX : SPI_T

### - s -

- SEQCTL : ADC_T
- SEQDAT1 : ADC_T
- SEQDAT2 : ADC_T
- SLVCTL : SPI_T
- SSCTL : SPI_T
- STATUS : ACMP_T, ADC_T, CLK_T, I2C_T, SPI_T, WWDT_T
- STATUS1 : I2C_T

### - t -

- TOCTL : I2C_T
- TOUT : UART_T
- TRGDLY : ADC_T
- TX : SPI_T

### - v -

- VREF : ACMP_T