| MINI58_BSP V3.01.003 The Board Support Package for Mini58 Series MCU

### - u -

- UART : Mini58Series.h
- UART0 : Mini58Series.h
- UART0_BASE : Mini58Series.h
- UART0_MODULE : clk.h
- UART0_RST : sys.h
- UART1 : Mini58Series.h
- UART1_BASE : Mini58Series.h
- UART1_MODULE : clk.h
- UART1_RST : sys.h
- UART_ALTCTL_ADDRDEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_ADDRDEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_ADDRMV_Msk : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_ADDRMV_Pos : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_RS485_AAD_Msk : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_RS485_AAD_Pos : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_RS485_AUD_Msk : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_RS485_AUD_Pos : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_RS485_NMM_Msk : Mini58Series.h
- UART_ALTCTL_RS485_NMM_Pos : Mini58Series.h
- UART_BAUD_BAUDM0_Msk : Mini58Series.h
- UART_BAUD_BAUDM0_Pos : Mini58Series.h
- UART_BAUD_BAUDM1_Msk : Mini58Series.h
- UART_BAUD_BAUDM1_Pos : Mini58Series.h
- UART_BAUD_BRD_Msk : Mini58Series.h
- UART_BAUD_BRD_Pos : Mini58Series.h
- UART_BAUD_EDIVM1_Msk : Mini58Series.h
- UART_BAUD_EDIVM1_Pos : Mini58Series.h
- UART_BAUD_MODE0 : uart.h
- UART_BAUD_MODE0_DIVIDER : uart.h
- UART_BAUD_MODE2 : uart.h
- UART_BAUD_MODE2_DIVIDER : uart.h
- UART_DAT_DAT_Msk : Mini58Series.h
- UART_DAT_DAT_Pos : Mini58Series.h
- UART_DISABLE_INT : uart.h
- UART_ENABLE_INT : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_14BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_1BYTE : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_4BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_8BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RFITL_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_14BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_1BYTE : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_4BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_8BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RXOFF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RXOFF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RXRST_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFO_RXRST_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFO_TXRST_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFO_TXRST_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_BIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_BIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_FEF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_FEF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_PEF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_PEF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXFULL_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXFULL_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXOVIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXOVIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXPTR_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_RXPTR_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXFULL_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXFULL_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXOVIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXOVIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXPTR_Msk : Mini58Series.h
- UART_FIFOSTS_TXPTR_Pos : Mini58Series.h
- UART_FUNC_SEL_IrDA : uart.h
- UART_FUNC_SEL_RS485 : uart.h
- UART_FUNC_SEL_UART : uart.h
- UART_FUNSEL_FUN_SEL_Msk : Mini58Series.h
- UART_FUNSEL_FUN_SEL_Pos : Mini58Series.h
- UART_GET_INT_FLAG : uart.h
- UART_GET_RX_EMPTY : uart.h
- UART_GET_RX_FULL : uart.h
- UART_GET_TX_EMPTY : uart.h
- UART_GET_TX_FULL : uart.h
- UART_INTEN_ATOCTSEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_ATOCTSEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_ATORTSEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_ATORTSEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_BUFERRIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_MODEMIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_MODEMIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_RDAIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_RDAIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_RLSIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_RLSIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_RXTOIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_RXTOIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_THREIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_THREIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_TOCNTEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_TOCNTEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTEN_WKCTSIEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTEN_WKCTSIEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_BUFERRIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_BUFERRIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_BUFERRINT_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_BUFERRINT_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_CTSWKIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_CTSWKIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_MODEMIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_MODEMIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_MODEMINT_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_MODEMINT_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RDAIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RDAIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RDAINT_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RDAINT_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RLSIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RLSIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RLSINT_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RLSINT_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RXTOIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RXTOIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RXTOINT_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_RXTOINT_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_THREIF_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_THREIF_Pos : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_THREINT_Msk : Mini58Series.h
- UART_INTSTS_THREINT_Pos : Mini58Series.h
- UART_IRDA_RXINV_Msk : Mini58Series.h
- UART_IRDA_RXINV_Pos : Mini58Series.h
- UART_IRDA_TXEN_Msk : Mini58Series.h
- UART_IRDA_TXEN_Pos : Mini58Series.h
- UART_IRDA_TXINV_Msk : Mini58Series.h
- UART_IRDA_TXINV_Pos : Mini58Series.h
- UART_IS_RX_FULL : uart.h
- UART_IS_RX_READY : uart.h
- UART_IS_TX_EMPTY : uart.h
- UART_IS_TX_FULL : uart.h
- UART_LINE_BCB_Msk : Mini58Series.h
- UART_LINE_BCB_Pos : Mini58Series.h
- UART_LINE_EPE_Msk : Mini58Series.h
- UART_LINE_EPE_Pos : Mini58Series.h
- UART_LINE_NSB_Msk : Mini58Series.h
- UART_LINE_NSB_Pos : Mini58Series.h
- UART_LINE_PBE_Msk : Mini58Series.h
- UART_LINE_PBE_Pos : Mini58Series.h
- UART_LINE_SPE_Msk : Mini58Series.h
- UART_LINE_SPE_Pos : Mini58Series.h
- UART_LINE_WLS_Msk : Mini58Series.h
- UART_LINE_WLS_Pos : Mini58Series.h
- UART_MODEM_RTS_Msk : Mini58Series.h
- UART_MODEM_RTS_Pos : Mini58Series.h
- UART_MODEM_RTSACTLV_Msk : Mini58Series.h
- UART_MODEM_RTSACTLV_Pos : Mini58Series.h
- UART_MODEM_RTSSTS_Msk : Mini58Series.h
- UART_MODEM_RTSSTS_Pos : Mini58Series.h
- UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Msk : Mini58Series.h
- UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Pos : Mini58Series.h
- UART_MODEMSTS_CTSDETF_Msk : Mini58Series.h
- UART_MODEMSTS_CTSDETF_Pos : Mini58Series.h
- UART_MODEMSTS_CTSSTS_Msk : Mini58Series.h
- UART_MODEMSTS_CTSSTS_Pos : Mini58Series.h
- UART_PARITY_EVEN : uart.h
- UART_PARITY_MARK : uart.h
- UART_PARITY_NONE : uart.h
- UART_PARITY_ODD : uart.h
- UART_PARITY_SPACE : uart.h
- UART_READ : uart.h
- UART_RS485_CLEAR_ADDR_FLAG : uart.h
- UART_RS485_GET_ADDR_FLAG : uart.h
- UART_RTS_IS_HIGH_LEV_TRG : uart.h
- UART_RTS_IS_LOW_LEV_TRG : uart.h
- UART_STOP_BIT_1 : uart.h
- UART_STOP_BIT_1_5 : uart.h
- UART_STOP_BIT_2 : uart.h
- UART_TOUT_DLY_Msk : Mini58Series.h
- UART_TOUT_DLY_Pos : Mini58Series.h
- UART_TOUT_TOIC_Msk : Mini58Series.h
- UART_TOUT_TOIC_Pos : Mini58Series.h
- UART_WAIT_TX_EMPTY : uart.h
- UART_WORD_LEN_5 : uart.h
- UART_WORD_LEN_6 : uart.h
- UART_WORD_LEN_7 : uart.h
- UART_WORD_LEN_8 : uart.h
- UART_WRITE : uart.h