| NUC029FAE BSP V3.01.002 The Board Support Package for NUC029FAE

gpio.h
Go to the documentation of this file.
1 /**************************************************************************/
12 #ifndef __GPIO_H__
13 #define __GPIO_H__
14
15 #ifdef __cplusplus
16 extern "C"
17 {
18 #endif
19
20
32 #define GPIO_PIN_MAX 8
34 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
35 /* PMD Constant Definitions */
36 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
37 #define GPIO_PMD_INPUT 0x0UL
38 #define GPIO_PMD_OUTPUT 0x1UL
39 #define GPIO_PMD_OPEN_DRAIN 0x2UL
40 #define GPIO_PMD_QUASI 0x3UL
42 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
43 /* GPIO Interrupt Type Constant Definitions */
44 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
45 #define GPIO_INT_RISING 0x00010000UL
46 #define GPIO_INT_FALLING 0x00000001UL
47 #define GPIO_INT_BOTH_EDGE 0x00010001UL
48 #define GPIO_INT_HIGH 0x01010000UL
49 #define GPIO_INT_LOW 0x01000001UL
51 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
52 /* IMD Constant Definitions */
53 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
54 #define GPIO_IMD_EDGE 0UL
55 #define GPIO_IMD_LEVEL 1UL
57 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
58 /* DBNCECON Constant Definitions */
59 /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
60 #define GPIO_DBNCECON_ICLK_ON 0x00000020UL
61 #define GPIO_DBNCECON_ICLK_OFF 0x00000000UL
63 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSRC_IRC10K 0x00000010UL
64 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSRC_HCLK 0x00000000UL
66 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_1 0x00000000UL
67 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_2 0x00000001UL
68 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_4 0x00000002UL
69 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_8 0x00000003UL
70 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_16 0x00000004UL
71 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_32 0x00000005UL
72 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_64 0x00000006UL
73 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_128 0x00000007UL
74 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_256 0x00000008UL
75 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_512 0x00000009UL
76 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_1024 0x0000000AUL
77 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_2048 0x0000000BUL
78 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_4096 0x0000000CUL
79 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_8192 0x0000000DUL
80 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_16384 0x0000000EUL
81 #define GPIO_DBNCECON_DBCLKSEL_32768 0x0000000FUL
97 #define GPIO_PIN_ADDR(port, pin) (*((volatile uint32_t *)((GPIOBIT0_BASE+(0x20*(port))) + ((pin)<<2))))
98 #define P00 GPIO_PIN_ADDR(0, 0)
99 #define P01 GPIO_PIN_ADDR(0, 1)
100 #define P02 GPIO_PIN_ADDR(0, 2)
101 #define P03 GPIO_PIN_ADDR(0, 3)
102 #define P04 GPIO_PIN_ADDR(0, 4)
103 #define P05 GPIO_PIN_ADDR(0, 5)
104 #define P06 GPIO_PIN_ADDR(0, 6)
105 #define P07 GPIO_PIN_ADDR(0, 7)
106 #define P10 GPIO_PIN_ADDR(1, 0)
107 #define P11 GPIO_PIN_ADDR(1, 1)
108 #define P12 GPIO_PIN_ADDR(1, 2)
109 #define P13 GPIO_PIN_ADDR(1, 3)
110 #define P14 GPIO_PIN_ADDR(1, 4)
111 #define P15 GPIO_PIN_ADDR(1, 5)
112 #define P16 GPIO_PIN_ADDR(1, 6)
113 #define P17 GPIO_PIN_ADDR(1, 7)
114 #define P20 GPIO_PIN_ADDR(2, 0)
115 #define P21 GPIO_PIN_ADDR(2, 1)
116 #define P22 GPIO_PIN_ADDR(2, 2)
117 #define P23 GPIO_PIN_ADDR(2, 3)
118 #define P24 GPIO_PIN_ADDR(2, 4)
119 #define P25 GPIO_PIN_ADDR(2, 5)
120 #define P26 GPIO_PIN_ADDR(2, 6)
121 #define P27 GPIO_PIN_ADDR(2, 7)
122 #define P30 GPIO_PIN_ADDR(3, 0)
123 #define P31 GPIO_PIN_ADDR(3, 1)
124 #define P32 GPIO_PIN_ADDR(3, 2)
125 #define P33 GPIO_PIN_ADDR(3, 3)
126 #define P34 GPIO_PIN_ADDR(3, 4)
127 #define P35 GPIO_PIN_ADDR(3, 5)
128 #define P36 GPIO_PIN_ADDR(3, 6)
129 #define P37 GPIO_PIN_ADDR(3, 7)
130 #define P40 GPIO_PIN_ADDR(4, 0)
131 #define P41 GPIO_PIN_ADDR(4, 1)
132 #define P42 GPIO_PIN_ADDR(4, 2)
133 #define P43 GPIO_PIN_ADDR(4, 3)
134 #define P44 GPIO_PIN_ADDR(4, 4)
135 #define P45 GPIO_PIN_ADDR(4, 5)
136 #define P46 GPIO_PIN_ADDR(4, 6)
137 #define P47 GPIO_PIN_ADDR(4, 7)
138 #define P50 GPIO_PIN_ADDR(5, 0)
139 #define P51 GPIO_PIN_ADDR(5, 1)
140 #define P52 GPIO_PIN_ADDR(5, 2)
141 #define P53 GPIO_PIN_ADDR(5, 3)
142 #define P54 GPIO_PIN_ADDR(5, 4)
143 #define P55 GPIO_PIN_ADDR(5, 5)
145 /* end of group NUC029FAE_GPIO_EXPORTED_CONSTANTS */
146
161 #define GPIO_CLR_INT_FLAG(gpio, u32PinMask) ((gpio)->ISRC = u32PinMask)
162
173 #define GPIO_DISABLE_DEBOUNCE(gpio, u32PinMask) ((gpio)->DBEN &= ~u32PinMask)
174
185 #define GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(gpio, u32PinMask) ((gpio)->DBEN |= u32PinMask)
186
197 #define GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(gpio, u32PinMask) ((gpio)->OFFD |= (u32PinMask << 16))
198
209 #define GPIO_ENABLE_DIGITAL_PATH(gpio, u32PinMask) ((gpio)->OFFD &= ~(u32PinMask << 16))
210
221 #define GPIO_DISABLE_DOUT_MASK(gpio, u32PinMask) ((gpio)->DMASK |= u32PinMask)
222
233 #define GPIO_ENABLE_DOUT_MASK(gpio, u32PinMask) ((gpio)->DMASK &= ~u32PinMask)
234
246 #define GPIO_GET_INT_FLAG(gpio, u32PinMask) ((gpio)->ISRC & u32PinMask)
247
266 #define GPIO_SET_DEBOUNCE_TIME(clksrc, clksel) (GPIO->DBNCECON = (GPIO_DBNCECON_ICLK_ON_Msk | clksrc | clksel))
267
277 #define GPIO_GET_IN_DATA(gpio) ((gpio)->PIN)
278
289 #define GPIO_SET_OUT_DATA(gpio, data) ((gpio)->DOUT = (data))
290
300 #define GPIO_TOGGLE(u32Pin) ((u32Pin) ^= 1)
301
314 #define GPIO_EnableEINT0 GPIO_EnableInt
315
316
327 #define GPIO_DisableEINT0 GPIO_DisableInt
328
329
342 #define GPIO_EnableEINT1 GPIO_EnableInt
343
344
355 #define GPIO_DisableEINT1 GPIO_DisableInt
356
357
358 void GPIO_SetMode(GPIO_T *gpio, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode);
359 void GPIO_EnableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs);
360 void GPIO_DisableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin);
361
362
363 /* end of group NUC029FAE_GPIO_EXPORTED_FUNCTIONS */
365 /* end of group NUC029FAE_GPIO_Driver */
367 /* end of group NUC029FAE_Device_Driver */
369
370 #ifdef __cplusplus
371 }
372 #endif
373
374 #endif //__GPIO_H__
375
376 /*** (C) COPYRIGHT 2013 Nuvoton Technology Corp. ***/
GPIO_DisableInt
void GPIO_DisableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin)
Disable GPIO interrupt.
Definition: gpio.c:82
GPIO_T
Definition: NUC029FAE.h:928
GPIO_SetMode
void GPIO_SetMode(GPIO_T *gpio, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode)
Set GPIO operation mode.
Definition: gpio.c:40
GPIO_EnableInt
void GPIO_EnableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs)
Enable GPIO interrupt.
Definition: gpio.c:65