| NUC029FAE BSP V3.01.002 The Board Support Package for NUC029FAE

### - i -

- I2C : NUC029FAE.h
- I2C_AA : i2c.h
- I2C_BASE : NUC029FAE.h
- I2C_CLEAR_WAKEUP_FLAG : i2c.h
- I2C_DISABLE_CLOCK_STRETCH : i2c.h
- I2C_DISABLE_FIFO : i2c.h
- I2C_DISABLE_OVERRUN_INT : i2c.h
- I2C_DISABLE_UNDERRUN_INT : i2c.h
- I2C_ENABLE_CLOCK_STRETCH : i2c.h
- I2C_ENABLE_FIFO : i2c.h
- I2C_ENABLE_OVERRUN_INT : i2c.h
- I2C_ENABLE_UNDERRUN_INT : i2c.h
- I2C_GET_DATA : i2c.h
- I2C_GET_STATUS : i2c.h
- I2C_GET_TIMEOUT_FLAG : i2c.h
- I2C_GET_WAKEUP_FLAG : i2c.h
- I2C_MODULE : clk.h
- I2C_RST : sys.h
- I2C_SET_CONTROL_REG : i2c.h
- I2C_SET_DATA : i2c.h
- I2C_SI : i2c.h
- I2C_STA : i2c.h
- I2C_START : i2c.h
- I2C_STO : i2c.h
- I2C_STOP : i2c.h
- I2C_WAIT_READY : i2c.h
- inp16 : NUC029FAE.h
- inp32 : NUC029FAE.h
- inp8 : NUC029FAE.h
- inpb : NUC029FAE.h
- inps : NUC029FAE.h
- inpw : NUC029FAE.h
- INT : NUC029FAE.h
- INT_BASE : NUC029FAE.h