| NUC029FAE BSP V3.01.002 The Board Support Package for NUC029FAE

### - _ -

- __attribute__() : _syscalls.c , semihosting.h
- __initialize_args() : _syscalls.c
- _ttywrch() : retarget.c

### - a -

- ACMP_Close() : acmp.h
- ACMP_Open() : acmp.h
- ADC_Close() : adc.h
- ADC_DisableHWTrigger() : adc.h
- ADC_DisableInt() : adc.h
- ADC_EnableHWTrigger() : adc.h
- ADC_EnableInt() : adc.h
- ADC_Open() : adc.h
- ADC_SetExtraSampleTime() : adc.h

### - c -

- CLK_DisableCKO() : clk.h
- CLK_DisableModuleClock() : clk.h
- CLK_DisableXtalRC() : clk.h
- CLK_EnableCKO() : clk.h
- CLK_EnableModuleClock() : clk.h
- CLK_EnableXtalRC() : clk.h
- CLK_GetCPUFreq() : clk.h
- CLK_GetHCLKFreq() : clk.h
- CLK_GetHXTFreq() : clk.h
- CLK_GetLXTFreq() : clk.h
- CLK_GetPCLKFreq() : clk.h
- CLK_Idle() : clk.h
- CLK_PowerDown() : clk.h
- CLK_SetCoreClock() : clk.h
- CLK_SetHCLK() : clk.h
- CLK_SetModuleClock() : clk.h
- CLK_SetSysTickClockSrc() : clk.h
- CLK_SysTickDelay() : clk.h
- CLK_WaitClockReady() : clk.h

### - f -

- ferror() : retarget.c
- fgetc() : retarget.c
- FMC_Close() : fmc.h
- FMC_DisableAPUpdate() : fmc.h
- FMC_DisableConfigUpdate() : fmc.h
- FMC_DisableLDUpdate() : fmc.h
- FMC_EnableAPUpdate() : fmc.h
- FMC_EnableConfigUpdate() : fmc.h
- FMC_EnableLDUpdate() : fmc.h
- FMC_Erase() : fmc.h
- FMC_GetBootSource() : fmc.h
- FMC_Open() : fmc.h
- FMC_Read() : fmc.h
- FMC_ReadCID() : fmc.h
- FMC_ReadConfig() : fmc.h
- FMC_ReadDataFlashBaseAddr() : fmc.h
- FMC_ReadPID() : fmc.h
- FMC_ReadUCID() : fmc.h
- FMC_ReadUID() : fmc.h
- FMC_SetBootSource() : fmc.h
- FMC_SetVectorPageAddr() : fmc.h
- FMC_Write() : fmc.h
- FMC_WriteConfig() : fmc.h
- fputc() : retarget.c

### - g -

- GetChar() : retarget.c
- GPIO_DisableInt() : gpio.h
- GPIO_EnableInt() : gpio.h
- GPIO_SetMode() : gpio.h

### - h -

- Hard_Fault_Handler() : retarget.c
- HardFault_Handler() : retarget.c

### - i -

- I2C_ClearTimeoutFlag() : i2c.h
- I2C_Close() : i2c.h
- I2C_DisableInt() : i2c.h
- I2C_DisableTimeout() : i2c.h
- I2C_DisableWakeup() : i2c.h
- I2C_EnableInt() : i2c.h
- I2C_EnableTimeout() : i2c.h
- I2C_EnableWakeup() : i2c.h
- I2C_GetBusClockFreq() : i2c.h
- I2C_GetData() : i2c.h
- I2C_GetIntFlag() : i2c.h
- I2C_GetStatus() : i2c.h
- I2C_Open() : i2c.h
- I2C_SetBusClockFreq() : i2c.h
- I2C_SetData() : i2c.h
- I2C_SetSlaveAddr() : i2c.h
- I2C_SetSlaveAddrMask() : i2c.h
- I2C_Trigger() : i2c.h
- IsDebugFifoEmpty() : retarget.c

### - k -

- kbhit() : retarget.c
- kill() : _syscalls.c

### - p -

- PWM_ClearADCTriggerFlag() : pwm.h
- PWM_ClearDutyIntFlag() : pwm.h
- PWM_ClearFaultBrakeFlag() : pwm.h
- PWM_ClearFaultBrakeIntFlag() : pwm.h
- PWM_ClearPeriodIntFlag() : pwm.h
- PWM_ConfigOutputChannel() : pwm.h
- PWM_DisableADCTrigger() : pwm.h
- PWM_DisableDeadZone() : pwm.h
- PWM_DisableDutyInt() : pwm.h
- PWM_DisableFaultBrakeInt() : pwm.h
- PWM_DisableOutput() : pwm.h
- PWM_DisablePeriodInt() : pwm.h
- PWM_EnableADCTrigger() : pwm.h
- PWM_EnableDeadZone() : pwm.h
- PWM_EnableDutyInt() : pwm.h
- PWM_EnableFaultBrake() : pwm.h
- PWM_EnableFaultBrakeInt() : pwm.h
- PWM_EnableOutput() : pwm.h
- PWM_EnablePeriodInt() : pwm.h
- PWM_ForceStop() : pwm.h
- PWM_GetADCTriggerFlag() : pwm.h
- PWM_GetDutyIntFlag() : pwm.h
- PWM_GetFaultBrakeIntFlag() : pwm.h
- PWM_GetPeriodIntFlag() : pwm.h
- PWM_Start() : pwm.h
- PWM_Stop() : pwm.h

### - r -

- raise() : _syscalls.c

### - s -

- SendChar() : retarget.c
- SendChar_ToUART() : retarget.c
- SPI_ClearRxFIFO() : spi.h
- SPI_ClearTxFIFO() : spi.h
- SPI_Close() : spi.h
- SPI_DisableAutoSS() : spi.h
- SPI_DisableFIFO() : spi.h
- SPI_DisableInt() : spi.h
- SPI_EnableAutoSS() : spi.h
- SPI_EnableFIFO() : spi.h
- SPI_EnableInt() : spi.h
- SPI_GetBusClock() : spi.h
- SPI_Open() : spi.h
- SPI_SET_DATA_WIDTH() : spi.h
- SPI_SET_SS_HIGH() : spi.h
- SPI_SET_SS_LOW() : spi.h
- SPI_SetBusClock() : spi.h
- stackDump() : retarget.c
- SYS_ClearResetSrc() : sys.h
- SYS_DisableBOD() : sys.h
- SYS_EnableBOD() : sys.h
- SYS_GetBODStatus() : sys.h
- SYS_GetResetSrc() : sys.h
- SYS_IsRegLocked() : sys.h
- SYS_LockReg() : sys.h
- SYS_ReadPDID() : sys.h
- SYS_ResetChip() : sys.h
- SYS_ResetCPU() : sys.h
- SYS_ResetModule() : sys.h
- SYS_UnlockReg() : sys.h
- SystemCoreClockUpdate() : system_NUC029FAE.c , system_NUC029FAE.h

### - t -

- TIMER_ClearCaptureIntFlag() : timer.h
- TIMER_ClearIntFlag() : timer.h
- TIMER_ClearWakeupFlag() : timer.h
- TIMER_Close() : timer.h
- TIMER_Delay() : timer.h
- TIMER_DisableCapture() : timer.h
- TIMER_DisableCaptureDebounce() : timer.h
- TIMER_DisableCaptureInt() : timer.h
- TIMER_DisableEventCounter() : timer.h
- TIMER_DisableEventCounterDebounce() : timer.h
- TIMER_DisableInt() : timer.h
- TIMER_DisableWakeup() : timer.h
- TIMER_EnableCapture() : timer.h
- TIMER_EnableCaptureDebounce() : timer.h
- TIMER_EnableCaptureInt() : timer.h
- TIMER_EnableEventCounter() : timer.h
- TIMER_EnableEventCounterDebounce() : timer.h
- TIMER_EnableInt() : timer.h
- TIMER_EnableWakeup() : timer.h
- TIMER_GetCaptureData() : timer.h
- TIMER_GetCaptureIntFlag() : timer.h
- TIMER_GetCounter() : timer.h
- TIMER_GetIntFlag() : timer.h
- TIMER_GetModuleClock() : timer.h
- TIMER_GetWakeupFlag() : timer.h
- TIMER_Open() : timer.h
- TIMER_Start() : timer.h
- TIMER_Stop() : timer.h

### - u -

- UART_CLEAR_RTS() : uart.h
- UART_ClearIntFlag() : uart.h
- UART_Close() : uart.h
- UART_DisableFlowCtrl() : uart.h
- UART_DisableInt() : uart.h
- UART_EnableFlowCtrl() : uart.h
- UART_EnableInt() : uart.h
- UART_Open() : uart.h
- UART_Read() : uart.h
- UART_SelectIrDAMode() : uart.h
- UART_SelectRS485Mode() : uart.h
- UART_SET_RTS() : uart.h
- UART_SetLine_Config() : uart.h
- UART_SetTimeoutCnt() : uart.h
- UART_Write() : uart.h

### - v -

- volatile() : semihosting.h

### - w -

- WDT_Close() : wdt.h
- WDT_DisableInt() : wdt.h
- WDT_EnableInt() : wdt.h
- WDT_Open() : wdt.h