## FATFS

`FATFS`構造体は、個々の論理ドライブのダイナミック・ワーク・エリアを保持し、f_mount()でFatFsモジュールに登録されます。標準状態では次のようなメンバになっています。アプリケーションから書き換え可能なメンバはありません。

    typedef struct {
        BYTE    fs_type;      /* FATタイプ */
        BYTE    drv;          /* 物理ドライブ番号 */
        BYTE    csize;        /* クラスタ当たりのセクタ数 */
        BYTE    n_fats;       /* FATの多重化数 */
        BYTE    wflag;        /* win[]ダーティ・フラグ */
        BYTE    fsi_flag;     /* fsinfoダーティ・フラグ */
        WORD    id;           /* ファイル・システム・マウントID */
        WORD    n_rootdir;    /* ルート・ディレクトリのエントリ数 (FAT12/16) */
    #if _MAX_SS != 512
        WORD    ssize;        /* セクタ・サイズ (可変セクタ長のみ) */
    #endif
    #if _FS_REENTRANT
        HANDLE  h_mutex;      /* 同期オブジェクトID */
    #endif
    #if !_FS_READONLY
        DWORD   last_clust;   /* 最後に割り当てられたクラスタ番号 */
        DWORD   free_clust;   /* 空きクラスタ数 */
        DWORD   fsi_sector;   /* fsinfoセクタ (FAT32) */
    #endif
    #if _FS_RPATH
        DWORD   cdir;         /* カレント・ディレクトリのクラスタ (0:ルート) */
    #endif
        DWORD   n_fatent;     /* FATのエントリ数 (= クラスタ数 + 2) */
        DWORD   fsize;        /* FAT 1個当たりのセクタ数 */
        DWORD   fatbase;      /* FAT領域開始セクタ */
        DWORD   dirbase;      /* ルート・ディレクトリ開始セクタ (FAT32: クラスタ番号) */
        DWORD   database;     /* データ領域開始区セクタ */
        DWORD   winsect;      /* win[]に現れているセクタ番号 */
        BYTE    win[_MAX_SS]; /* ディスク・アクセス・ウィンドウ */
    } FATFS;

戻る