## disk_ioctl

セクタの読み書き以外のディスク・ドライブ自体に対する様々な制御をします。

    DRESULT disk_ioctl (
      BYTE Drive,      /* 物理ドライブ番号 */
      BYTE Command,    /* 制御コマンド */
      void* Buffer     /* データ受け渡しバッファ */
    );

#### 引数

Drive
  物理ドライブ番号(0-9)を指定します。
Command
  制御コマンド・コードを指定します。
Buffer
  制御コマンドに依存したパラメータを授受するバッファを指すポインタを指定します。バッファを使用しないコマンドの場合は、NULLを指定します。

#### 戻り値

RES_OK (0)
  正常終了。
RES_ERROR
  何らかのエラーが発生した。
RES_PARERR
  コマンドが不正。
RES_NOTRDY
  ドライブが動作可能状態ではない、または初期化されていない。

#### 解説

物理ドライブの種類によりサポートされるコマンドは異なりますが、FatFsモジュールでは、次の汎用コマンドのみ使用し、ドライブの種類に依存した制御は行いません。

この関数はリード・オンリー構成では必要とされません。

コマンド | 解説
--- | ---
CTRL_SYNC | ドライブがデータの書き込み処理を完了するのを待ちます。また、ライト・バック・キャッシュが存在する場合は、書き込まれていないデータを即時書き戻します。
GET_SECTOR_SIZE | `Buffer`の指すWORD変数にドライブのセクタ・サイズを返します。セクタサイズが固定(_MAX_SSが512)のときはこのコマンドは必要ありません。
GET_SECTOR_COUNT | `Buffer`の指すDWORD変数にドライブ上の総セクタ数を返します。f_mkfs関数内で作成するボリュームのサイズを決定するために使用されます。
GET_BLOCK_SIZE | フラッシュ・メモリ・アレーの消去ブロック・サイズが分かる場合は、`Buffer`の指すDWORD変数にそれをセクタ単位で返します。1から32768でかつ2の累乗の値でなければなりません。f_mkfs関数内でのみ使用され、データ領域はこの境界にアライメントされます。不明な場合またはディスク・ドライブでは1を返します。

戻る