| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - m -

- manu : ble_gap_evt_remote_version_t
- manufacturer_name_string : dis_init_para
- max_conn_interval : ble_gap_conn_params_t , ble_gap_create_conn_params_t , ble_gap_evt_conn_param_update_request_t
- max_interval : PPCP_t
- max_pair : GATT_4_7_1_PARA
- maxKeySize : ble_sm_security_param_t
- min_conn_interval : ble_gap_conn_params_t , ble_gap_create_conn_params_t , ble_gap_evt_conn_param_update_request_t
- min_interval : PPCP_t
- misc_evt : bt_evt_t
- mitm : ble_sm_evt_sec_request_t
- model_number_string : dis_init_para
- mtu : GATT_4_3_1_PARA
- mtu_exchanged : ble_gatt_evt_t
- multi_char_read : ble_gatt_evt_t