| Nano100BN Series BSP V3.03.002 The Board Support Package for Nano100BN Series

### - c -

- CALCTL : ADC_T
- CALWORD : ADC_T
- CAPCTL : PWM_T
- CAPINTEN : PWM_T
- CAPINTSTS : PWM_T
- Capture_Falling : PWM_Capture_T
- Capture_Rising : PWM_Capture_T
- CAR : RTC_T
- CBCR : PDMA_T , VDMA_T
- CDAR : PDMA_T , VDMA_T
- CFG : USBD_EP_T
- CFL0 : PWM_T
- CFL1 : PWM_T
- CFL2 : PWM_T
- CFL3 : PWM_T
- CHECKSUM : DMA_CRC_T
- CHEN : ADC_T
- chksum : SCLIB_CARD_ATTRIB_T
- CLKDIV : I2S_T , SPI_T
- CLKDIV0 : CLK_T
- CLKDIV1 : CLK_T
- CLKSEL : PWM_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CLKSTATUS : CLK_T
- clkStop : SCLIB_CARD_ATTRIB_T
- CLR : RTC_T
- CMPR : TIMER_T
- CMPR0 : ADC_T
- CMPR1 : ADC_T
- COMCTL : DAC_T
- command_byte : COMMAND
- CON : I2C_T
- conv : SCLIB_CARD_ATTRIB_T
- CR : ADC_T , WWDT_T
- CRC : COMMAND
- CRL0 : PWM_T
- CRL1 : PWM_T
- CRL2 : PWM_T
- CRL3 : PWM_T
- CSAR : PDMA_T , VDMA_T
- CSR : PDMA_T , VDMA_T
- CTL : DMA_CRC_T , LCD_T , PWM_T , SC_T , SPI_T , TIMER_T , UART_T , USBD_T , WDT_T
- CTL0 : DAC_T
- CTL1 : DAC_T
- CTRL : I2S_T
- CWI : SCLIB_CARD_ATTRIB_T