| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
dis_init_para Struct Reference
service_device_information.h

device information service initialization Parameters More...

## Data Fields
uint8_t * | manufacturer_name_string
uint8_t * | model_number_string
uint8_t * | seriel_number_string
uint8_t * | hardware_revision_string
uint8_t * | firmware_revision_string
uint8_t * | software_revision_string
uint8_t * | system_id
uint8_t * | ieee_11073_20601_rcdl
uint8_t * | pnp_id

## Detailed Description

device information service initialization Parameters

## Field Documentation

## ◆ manufacturer_name_string

uint8_t* dis_init_para::manufacturer_name_string

Must be a Null-terminated string and length<512

## ◆ model_number_string

uint8_t* dis_init_para::model_number_string

Must be a Null-terminated string and length<512

## ◆ seriel_number_string

uint8_t* dis_init_para::seriel_number_string

Must be a Null-terminated string and length<512

## ◆ hardware_revision_string

uint8_t* dis_init_para::hardware_revision_string

Must be a Null-terminated string and length<512

## ◆ firmware_revision_string

uint8_t* dis_init_para::firmware_revision_string

Must be a Null-terminated string and length<512

## ◆ software_revision_string

uint8_t* dis_init_para::software_revision_string

Must be a Null-terminated string and length<512

## ◆ system_id

uint8_t* dis_init_para::system_id

length = 8

## ◆ ieee_11073_20601_rcdl

uint8_t* dis_init_para::ieee_11073_20601_rcdl

length = 10

## ◆ pnp_id

uint8_t* dis_init_para::pnp_id

length = 7