| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
GATT_4_12_2_PARA Struct Reference
ble_gatt_client.h

GATT Client API parameter for ble_gatt_4_12_2_read_long_char_desc. More...

## Data Fields
uint16_t | conn_handle
| connection handle of designated gatt server
uint16_t | att_handle
| attribute handle to be read
uint16_t | offset
| offset of attribute data

## Detailed Description

GATT Client API parameter for ble_gatt_4_12_2_read_long_char_desc.