| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - l -

- len : ble_gatt_evt_char_descrip_read_t , ble_gatt_evt_char_value_read_t , ble_gatt_evt_handle_value_reported_t , ble_gatt_evt_long_char_read_t , ble_gatt_evt_long_char_written_t , ble_gatt_evt_long_descrip_read_t , ble_gatt_evt_long_descrip_written_t , ble_gatt_evt_multi_char_read_t , ble_gatt_evt_uuid_char_read_t , cid_parm , GATT_4_12_3_PARA , GATT_4_12_4_PARA , GATT_4_9_1_PARA , GATT_4_9_2_PARA , GATT_4_9_3_PARA , GATT_4_9_4_PARA , GATT_4_9_5_PARA
- long_char_read : ble_gatt_evt_t
- long_char_written : ble_gatt_evt_t
- long_descrip_read : ble_gatt_evt_t
- long_descrip_written : ble_gatt_evt_t
- ltk : ble_gap_master_id_t
- lv : ble_sm_conn_sec_t