| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - h -

- handle : ble_gap_evt_conn_param_update_request_t , ble_gap_evt_remote_version_t , ble_gatt_evt_handle_value_reported_t , ble_gatt_evt_multi_char_read_t
- handle_end : ble_gatt_evt_prim_service_discovered_t , ble_gatt_evt_uuid_service_discovered_t
- handle_value_reported : ble_gatt_evt_t
- hardware_revision_string : dis_init_para
- hid_cp : hids_init_para
- hid_info : hids_init_para