| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
ble_gatt_evt_uuid_char_read_t Struct Reference
ble_gatt_client.h

Event parameter of gatt event BLE_GATT_EVT_UUID_CHAR_READ. More...

## Data Fields
uint8_t | uuid_len
uint8_t | uuid [16]
struct {
uint8_t len
uint8_t value [19]
} | charact [1]

## Detailed Description

Event parameter of gatt event BLE_GATT_EVT_UUID_CHAR_READ.

## Field Documentation

## ◆ uuid_len

uint8_t ble_gatt_evt_uuid_char_read_t::uuid_len

number of characteristics read in this event

## ◆ uuid

uint8_t ble_gatt_evt_uuid_char_read_t::uuid[16]

designated uuid length

## ◆ len

uint8_t ble_gatt_evt_uuid_char_read_t::len

handle of the characteristic

## ◆ value

uint8_t ble_gatt_evt_uuid_char_read_t::value[19]

attribute value length

## ◆ charact

struct { ... } ble_gatt_evt_uuid_char_read_t::charact[1]

designated uuid