| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
ble_sm_security_param_t Struct Reference
ble_gap_sm.h

Parameters for BLE_gap_sm_set_security_param function. More...

## Data Fields
uint8_t | oobData
uint8_t | authReq
uint8_t | maxKeySize
uint8_t | initKeyDistr
uint8_t | respKeyDistr

## Detailed Description

Parameters for BLE_gap_sm_set_security_param function.

## Field Documentation

## ◆ oobData

uint8_t ble_sm_security_param_t::oobData

IO capability.

## ◆ authReq

uint8_t ble_sm_security_param_t::authReq

OOB data flag.

## ◆ maxKeySize

uint8_t ble_sm_security_param_t::maxKeySize

AuthReq field.

## ◆ initKeyDistr

uint8_t ble_sm_security_param_t::initKeyDistr

Maximum encryption key size. Key size between 7 to 16.

## ◆ respKeyDistr

uint8_t ble_sm_security_param_t::respKeyDistr

Initiator key distribution/generation.