| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
ble_sm_evt_passkey_display_t Struct Reference
ble_sm.h

Event structure for BLE_SM_EVT_PASSKEY_DISPLAY. More...

## Data Fields
uint8_t | passkey [SM_PASSKEY_MAX_BYTE_LEN]

## Detailed Description

Event structure for BLE_SM_EVT_PASSKEY_DISPLAY.

## Field Documentation

## ◆ passkey

uint8_t ble_sm_evt_passkey_display_t::passkey[SM_PASSKEY_MAX_BYTE_LEN]

6-digit passkey in ASCII ('0'-'9' digits only).