| Nano100BN Series BSP V3.03.002 The Board Support Package for Nano100BN Series

### - g -

- GenerateCRC() : SDCard.c
- Get_KEY_INPUT() : NuEdu-Basic01_Button.h
- Get_PWM3_Capture_Data() : NuEdu-Basic01_PWM_Capture.c , NuEdu-Basic01_PWM_Capture.h
- Get_PWM7_Capture_Data() : NuEdu-Basic01_PWM_Capture.h , NuEdu-Basic01_PWM_Capture.c
- Get_Threshold_Knob() : NuEdu-Basic01_Threshold_Knob.c , NuEdu-Basic01_Threshold_Knob.h
- Get_Volume_Knob() : NuEdu-Basic01_Volume_Knob.h , NuEdu-Basic01_ADC_Knob.c
- GetChar() : retarget.c
- GetLogicSector() : SDCard.c
- GPIO_DisableInt() : gpio.h
- GPIO_EnableInt() : gpio.h
- GPIO_SetMode() : gpio.h