| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
ble_gap_evt_operation_fail_t Struct Reference
ble_gap.h

Event structure for BLE_GAP_EVT_DISCONNECT_FAIL, BLE_GAP_EVT_CONNECT_FAIL, BLE_GAP_EVT_START_ENCRYPT_FAIL and BLE_GAP_EVT_CONN_PARM_UPDATE_FAIL. More...

## Data Fields
uint8_t | err_code
| Error code. Usually is HCI error code.

## Detailed Description

Event structure for BLE_GAP_EVT_DISCONNECT_FAIL, BLE_GAP_EVT_CONNECT_FAIL, BLE_GAP_EVT_START_ENCRYPT_FAIL and BLE_GAP_EVT_CONN_PARM_UPDATE_FAIL.