| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - d -

- data : GATT_4_12_3_PARA , GATT_4_12_4_PARA , GATT_4_9_1_PARA , GATT_4_9_2_PARA , GATT_4_9_3_PARA , GATT_4_9_4_PARA , hids_char_hid_control_point_t , hids_char_report_map_t , hids_report_para
- data_in : mesh_init_para
- data_initial_length : gatt_add_charact_para , gatt_add_descrip_para
- data_len : hids_char_report_map_t , hids_report_para
- data_maximum_length : gatt_add_charact_para , gatt_add_descrip_para
- desc_data : gatt_add_descrip_para
- descrip : ble_gatt_evt_char_descrip_discovered_t
- device_name_buf : gas_init_para
- device_name_ini_length : gas_init_para
- device_name_max_length : gas_init_para
- device_name_write_CB : gas_init_para
- disconnected : ble_gap_evt_t