| Nano102_112 Series BSP V3.03.002 The Board Support Package for Nano102_112 Series

### - r -

- RBR : SC_T , UART_T
- RegLockAddr : SYS_T
- RESERVE0 : CLK_T , DMA_CRC_T , FMC_T , I2C_T , LCD_T , PDMA_T , PWM_T , RTC_T , SPI_T , SYS_T , TIMER_T , UART_T
- RESERVE1 : ADC_T , DMA_CRC_T , I2C_T , PWM_T , SPI_T , SYS_T
- RESERVE2 : DMA_CRC_T , PWM_T , SPI_T , SYS_T
- RESERVE3 : DMA_CRC_T , PWM_T , SYS_T
- RESERVE4 : PWM_T , SYS_T
- RESULT : ADC_T
- RFTMR : SC_T
- RIER : RTC_T
- RIIR : RTC_T
- RLD : WWDT_T
- RST_SRC : SYS_T
- RVCR : ACMP_T
- RX0 : SPI_T
- RX1 : SPI_T