| Nano103 BSP V3.01.002 The Board Support Package for Nano103 Series

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - u -

- UART0 : Nano103.h
- UART0_BASE : Nano103.h
- UART0_IRQn : Nano103.h
- UART0_MODULE : clk.h
- UART0_RST : sys.h
- UART1 : Nano103.h
- UART1_BASE : Nano103.h
- UART1_IRQn : Nano103.h
- UART1_MODULE : clk.h
- UART1_RST : sys.h
- UART_ALTCTL_ADDRDEN_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_ADDRDEN_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_ADRMPID_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_ADRMPID_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_BITERREN_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_BITERREN_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_BRKFL_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_BRKFL_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_LINHSEL_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_LINHSEL_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_LINRXEN_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_LINRXEN_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_LINTXEN_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_LINTXEN_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_RS485AAD_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_RS485AAD_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_RS485AUD_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_RS485AUD_Pos : Nano103.h
- UART_ALTCTL_RS485NMM_Msk : Nano103.h
- UART_ALTCTL_RS485NMM_Pos : Nano103.h
- UART_BAUD_BRD_Msk : Nano103.h
- UART_BAUD_BRD_Pos : Nano103.h
- UART_BAUD_DIV16EN_Msk : Nano103.h
- UART_BAUD_DIV16EN_Pos : Nano103.h
- UART_BAUD_MODE0 : uart.h
- UART_BAUD_MODE0_DIVIDER : uart.h
- UART_BAUD_MODE1 : uart.h
- UART_BAUD_MODE1_DIVIDER : uart.h
- UART_BRCOMPAT_BRCOMPAT_Msk : Nano103.h
- UART_BRCOMPAT_BRCOMPAT_Pos : Nano103.h
- UART_BRCOMPAT_BRCOMPDEC_Msk : Nano103.h
- UART_BRCOMPAT_BRCOMPDEC_Pos : Nano103.h
- UART_CLEAR_RTS() : uart.h
- UART_ClearIntFlag() : uart.h
- UART_Close() : uart.h
- UART_CTRL_ABRDBITS_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_ABRDBITS_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_ABRDEN_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_ABRDEN_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_ATOCTSEN_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_ATOCTSEN_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_ATORTSEN_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_ATORTSEN_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_FTOEN_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_FTOEN_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_RXDMAEN_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_RXDMAEN_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_RXOFF_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_RXOFF_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_RXRST_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_RXRST_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_TXDMAEN_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_TXDMAEN_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_TXOFF_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_TXOFF_Pos : Nano103.h
- UART_CTRL_TXRST_Msk : Nano103.h
- UART_CTRL_TXRST_Pos : Nano103.h
- UART_DAT_DAT_Msk : Nano103.h
- UART_DAT_DAT_Pos : Nano103.h
- UART_DISABLE_INT : uart.h
- UART_DisableFlowCtrl() : uart.h
- UART_DisableInt() : uart.h
- UART_ENABLE_INT : uart.h
- UART_EnableFlowCtrl() : uart.h
- UART_EnableInt() : uart.h
- UART_FIFOSTS_BIF_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_BIF_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_FEF_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_FEF_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_PEF_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_PEF_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXFULL_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXFULL_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXOVIF_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXOVIF_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXPTR_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_RXPTR_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXENDF_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXENDF_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXFULL_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXFULL_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXOVIF_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXOVIF_Pos : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXPTR_Msk : Nano103.h
- UART_FIFOSTS_TXPTR_Pos : Nano103.h
- UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Msk : Nano103.h
- UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Pos : Nano103.h
- UART_FUNCSEL_IrDA : uart.h
- UART_FUNCSEL_LIN : uart.h
- UART_FUNCSEL_RS485 : uart.h
- UART_FUNCSEL_UART : uart.h
- UART_GET_INT_FLAG : uart.h
- UART_GET_RX_EMPTY : uart.h
- UART_GET_RX_FULL : uart.h
- UART_GET_TX_EMPTY : uart.h
- UART_GET_TX_FULL : uart.h
- UART_INTEN_ABRIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_ABRIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_BUFERRIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_LINIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_LINIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_MODEMIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_MODEMIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_RDAIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_RDAIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_RLSIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_RLSIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_RXTOIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_RXTOIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_THREIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_THREIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_TXENDIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_TXENDIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTEN_WKUPIEN_Msk : Nano103.h
- UART_INTEN_WKUPIEN_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_ABRIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_ABRIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_BUFERRIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_BUFERRIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_LINIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_LINIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_MODEMIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_MODEMIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_RDAIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_RDAIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_RLSIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_RLSIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_RXTOIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_RXTOIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_THREIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_THREIF_Pos : Nano103.h
- UART_INTSTS_WKUPIF_Msk : Nano103.h
- UART_INTSTS_WKUPIF_Pos : Nano103.h
- UART_IRDA_RXINV_Msk : Nano103.h
- UART_IRDA_RXINV_Pos : Nano103.h
- UART_IRDA_TXEN_Msk : Nano103.h
- UART_IRDA_TXEN_Pos : Nano103.h
- UART_IRDA_TXINV_Msk : Nano103.h
- UART_IRDA_TXINV_Pos : Nano103.h
- UART_IS_RX_FULL : uart.h
- UART_IS_RX_READY : uart.h
- UART_IS_TX_EMPTY : uart.h
- UART_IS_TX_FULL : uart.h
- UART_LINE_BCB_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_BCB_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_EPE_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_EPE_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_NSB_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_NSB_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_PBE_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_PBE_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_RFITL_14BYTES : uart.h
- UART_LINE_RFITL_1BYTE : uart.h
- UART_LINE_RFITL_4BYTES : uart.h
- UART_LINE_RFITL_8BYTES : uart.h
- UART_LINE_RFITL_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_RFITL_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_RTS_TRI_LEV_14BYTES : uart.h
- UART_LINE_RTS_TRI_LEV_1BYTE : uart.h
- UART_LINE_RTS_TRI_LEV_4BYTES : uart.h
- UART_LINE_RTS_TRI_LEV_8BYTES : uart.h
- UART_LINE_RTSTRGLV_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_RTSTRGLV_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_SPE_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_SPE_Pos : Nano103.h
- UART_LINE_WLS_Msk : Nano103.h
- UART_LINE_WLS_Pos : Nano103.h
- UART_MODEM_CTSACTLV_Msk : Nano103.h
- UART_MODEM_CTSACTLV_Pos : Nano103.h
- UART_MODEM_CTSDETF_Msk : Nano103.h
- UART_MODEM_CTSDETF_Pos : Nano103.h
- UART_MODEM_CTSSTS_Msk : Nano103.h
- UART_MODEM_CTSSTS_Pos : Nano103.h
- UART_MODEM_RTSACTLV_Msk : Nano103.h
- UART_MODEM_RTSACTLV_Pos : Nano103.h
- UART_MODEM_RTSSTS_Msk : Nano103.h
- UART_MODEM_RTSSTS_Pos : Nano103.h
- UART_Open() : uart.h
- UART_PARITY_EVEN : uart.h
- UART_PARITY_MARK : uart.h
- UART_PARITY_NONE : uart.h
- UART_PARITY_ODD : uart.h
- UART_PARITY_SPACE : uart.h
- UART_Read() : uart.h
- UART_READ : uart.h
- UART_RS485_CLEAR_ADDR_FLAG : uart.h
- UART_RS485_GET_ADDR_FLAG : uart.h
- UART_RTS_IS_HIGH_LEV_TRG : uart.h
- UART_RTS_IS_LOW_LEV_TRG : uart.h
- UART_SelectIrDAMode() : uart.h
- UART_SelectLINMode() : uart.h
- UART_SelectRS485Mode() : uart.h
- UART_SET_RTS() : uart.h
- UART_SET_RX_FIFO_INTTRGLV : uart.h
- UART_SetLine_Config() : uart.h
- UART_SetTimeoutCnt() : uart.h
- UART_STOP_BIT_1 : uart.h
- UART_STOP_BIT_1_5 : uart.h
- UART_STOP_BIT_2 : uart.h
- UART_TOUT_DLY_Msk : Nano103.h
- UART_TOUT_DLY_Pos : Nano103.h
- UART_TOUT_TOIC_Msk : Nano103.h
- UART_TOUT_TOIC_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_ABRDIF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_ABRDIF_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_ABRDTOIF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_ABRDTOIF_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_ADDRDETF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_ADDRDETF_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_BITEF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_BITEF_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_LINRXIF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_LINRXIF_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_LINTXIF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_LINTXIF_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_RXBUSY_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_RXBUSY_Pos : Nano103.h
- UART_TRSR_SLVSYNCF_Msk : Nano103.h
- UART_TRSR_SLVSYNCF_Pos : Nano103.h
- UART_WAIT_TX_EMPTY : uart.h
- UART_WKUPEN_WKADRMEN_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKADRMEN_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKCTSEN_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKCTSEN_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKDATEN_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKDATEN_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKTHREN_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKTHREN_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKTHRTOEN_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPEN_WKTHRTOEN_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_ADRWKSTS_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_ADRWKSTS_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_CTSWKSTS_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_CTSWKSTS_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_DATWKSTS_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_DATWKSTS_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_THRTOWKSTS_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_THRTOWKSTS_Pos : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_THRWKSTS_Msk : Nano103.h
- UART_WKUPSTS_THRWKSTS_Pos : Nano103.h
- UART_WORD_LEN_5 : uart.h
- UART_WORD_LEN_6 : uart.h
- UART_WORD_LEN_7 : uart.h
- UART_WORD_LEN_8 : uart.h
- UART_Write() : uart.h
- UART_WRITE : uart.h