| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - u -

- u32AmPm : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Day : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32DayOfWeek : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Hour : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Id : STR_CANMASK_T
- u32Minute : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Month : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Second : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32TimeScale : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Year : S_RTC_TIME_DATA_T
- u8Dir : STR_CANMASK_T
- u8IdType : STR_CANMASK_T
- u8Xtd : STR_CANMASK_T
- UARTCTL : SC_T
- UBA : CAP_T
- udev : uac_dev_t, usbhid_dev
- UPDSEC : EMAC_T
- UPDSUBSEC : EMAC_T
- urb_hcpriv : urb_t
- urb_list : urb_t
- urbin : uac_dev_t, usbhid_dev
- urbout : uac_dev_t, usbhid_dev
- USBPHY : SYS_T