| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - e -

- EGT : SC_T
- EINTCTL : EPWM_T
- EINTSTS : TIMER_T
- ENDDA : DSCT_T
- ENDSA : DSCT_T
- EP : USBD_T
- ep_au_in : uac_dev_t
- ep_au_out : uac_dev_t
- ep_list : usb_device
- ep_list_cnt : usb_device
- EPBUFEND : USBD_EP_T
- EPBUFSTART : USBD_EP_T
- EPCFG : USBD_EP_T
- EPDAT : USBD_EP_T
- EPDAT_BYTE : USBD_EP_T
- EPDATCNT : USBD_EP_T
- EPINTEN : USBD_EP_T
- EPINTSTS : USBD_EP_T
- EPMPS : USBD_EP_T
- EPRSPCTL : USBD_EP_T
- EPTXCNT : USBD_EP_T
- ERR : CAN_T
- error_count : urb_t
- ETUCTL : SC_T
- EXTCTL : TIMER_T
- EXTSMPT : EADC_T