| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - h -

- halted : usb_device
- handle : __FILE
- have_langid : usb_device
- HcBulkCurrentED : USBH_T
- HcBulkHeadED : USBH_T
- HcCommandStatus : USBH_T
- HcControl : USBH_T
- HcControlCurrentED : USBH_T
- HcControlHeadED : USBH_T
- HcDoneHead : USBH_T
- HcFmInterval : USBH_T
- HcFmNumber : USBH_T
- HcFmRemaining : USBH_T
- HcHCCA : USBH_T
- HcInterruptDisable : USBH_T
- HcInterruptEnable : USBH_T
- HcInterruptStatus : USBH_T
- HcLSThreshold : USBH_T
- HcMiscControl : USBH_T
- HcPeriodCurrentED : USBH_T
- HcPeriodicStart : USBH_T
- HcPhyControl : USBH_T
- hcpriv : usb_device
- HcRevision : USBH_T
- HcRhDescriptorA : USBH_T
- HcRhDescriptorB : USBH_T
- HcRhPortStatus : USBH_T
- HcRhStatus : USBH_T
- HOLD0 : ECAP_T
- HOLD1 : ECAP_T
- HOLD2 : ECAP_T
- hub_port : usb_device