| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

usbh_err_code.h
Go to the documentation of this file.
1#ifndef _USB_ERR_CODE_H_
2#define _USB_ERR_CODE_H_
3
16#define USB_OK 0
17#define USB_ERR_NOENT 0xf0001002
18#define USB_ERR_IO 0xf0001005
19#define USB_ERR_AGAIN 0xf0001011
20#define USB_ERR_NOMEM 0xf0001012
21#define USB_ERR_BUSY 0xf0001016
22#define USB_ERR_XDEV 0xf0001018
23#define USB_ERR_NODEV 0xf0001019
24#define USB_ERR_INVAL 0xf0001022
25#define USB_ERR_PIPE 0xf0001032
26#define EWOULDBLOCK USB_ERR_AGAIN
27#define USB_ERR_NOLINK 0xf0001067
28#define USB_ERR_CONNRESET 0xf0001104
29#define USB_ERR_SHUTDOWN 0xf0001108
30#define USB_ERR_TIMEOUT 0xf0001110
31#define USB_ERR_INPROGRESS 0xf0001115
33#define USB_ERR_URB_PENDING USB_ERR_INPROGRESS
35#define CC_ERR_CRC 0xf0003001
36#define CC_ERR_BITSTUFF 0xf0003002
37#define CC_ERR_DATA_TOGGLE 0xf0003003
38#define CC_ERR_STALL 0xf0003004
39#define CC_ERR_NORESPONSE 0xf0003005
40#define CC_ERR_PID_CHECK 0xf0003006
41#define CC_ERR_INVALID_PID 0xf0003007
42#define CC_ERR_DATAOVERRUN 0xf0003008
43#define CC_ERR_DATAUNDERRUN 0xf0003009
44#define CC_ERR_NOT_DEFINED 0xf0003010
45#define CC_ERR_BUFFEROVERRUN 0xf0003012
46#define CC_ERR_BUFFERUNDERRUN 0xf0003013
47#define CC_ERR_NOT_ACCESS 0xf0003014 /* end of group NUC472_442_USBH_EXPORTED_CONSTANTS */
50 /* end of group NUC472_442_USBH_Driver */
52 /* end of group NUC472_442_Device_Driver */
54
55#endif /* _USB_ERR_CODE_H_ */
56
57/*** (C) COPYRIGHT 2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
58