| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

- __stdin : retarget.c
- __stdout : retarget.c
- arg : semihosting.h
- CyclesPerUs : system_NUC472_442.h, system_NUC472_442.c
- DEV_REQ_T : usbh_core.h
- errno : _syscalls.c
- g_CAP_i32ErrCode : cap.c
- g_CLK_i32ErrCode : clk.h, clk.c
- g_EMAC_i32ErrCode : emac.h, emac.c
- g_FMC_i32ErrCode : fmc.h, fmc.c
- g_PWM_i32ErrCode : pwm.c
- g_RTC_i32ErrCode : rtc.h
- g_SCUART_i32ErrCode : scuart.h, scuart.c
- gau32ClkSrcTbl : system_NUC472_442.c
- PllClock : system_NUC472_442.h
- SystemCoreClock : system_NUC472_442.h, system_NUC472_442.c
- u32ChSelect : pdma.c
- u32EscapeFrame : cap.h
- USB_CONFIG_DESC_T : usbh_core.h
- USB_DEV_DESC_T : usbh_core.h
- USB_EP_DESC_T : usbh_core.h
- USB_IF_DESC_T : usbh_core.h
- value : semihosting.h