| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - h -

- HID_CLIENT_SIZE : usbh_hid.h
- HID_GET_IDLE : usbh_hid.h
- HID_GET_PROTOCOL : usbh_hid.h
- HID_MAX_BUFFER_SIZE : usbh_hid.h
- HID_REPORT_GET : usbh_hid.h
- HID_REPORT_SET : usbh_hid.h
- HID_RET_DEV_NOT_FOUND : usbh_hid.h
- HID_RET_INVALID_PARAMETER : usbh_hid.h
- HID_RET_IO_ERR : usbh_hid.h
- HID_RET_NOT_SUPPORTED : usbh_hid.h
- HID_RET_OK : usbh_hid.h
- HID_RET_OUT_OF_MEMORY : usbh_hid.h
- HID_SET_IDLE : usbh_hid.h
- HID_SET_PROTOCOL : usbh_hid.h