| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - e -

- EADC_Close() : eadc.h
- EADC_ConfigSampleModule() : eadc.h
- EADC_Open() : eadc.h
- EADC_SetExtendSampleTime() : eadc.h
- EADC_SetTriggerDelayTime() : eadc.h
- EBI_Close() : ebi.h
- EBI_DisbleCrypto() : ebi.h
- EBI_EnableCrypto() : ebi.h
- EBI_Open() : ebi.h
- EBI_SetBusTiming() : ebi.h
- EMAC_Close() : emac.h
- EMAC_DisableAlarm() : emac.h
- EMAC_DisableCamEntry() : emac.h
- EMAC_DisableTS() : emac.h
- EMAC_EnableAlarm() : emac.h
- EMAC_EnableCamEntry() : emac.h
- EMAC_EnableTS() : emac.h
- EMAC_GetTime() : emac.h
- EMAC_Open() : emac.h
- EMAC_RecvPkt() : emac.h
- EMAC_RecvPktDone() : emac.h
- EMAC_RecvPktTS() : emac.h
- EMAC_SendPkt() : emac.h
- EMAC_SendPktDone() : emac.h
- EMAC_SendPktDoneTS() : emac.h
- EMAC_SetMacAddr() : emac.h
- EMAC_SetTime() : emac.h
- EMAC_UpdateTime() : emac.h
- EPWM_ClearDutyIntFlag() : epwm.h
- EPWM_ClearFaultBrakeFlag() : epwm.h
- EPWM_ClearFaultBrakeIntFlag() : epwm.h
- EPWM_ClearPeriodIntFlag() : epwm.h
- EPWM_ConfigOutputChannel() : epwm.h
- EPWM_DisableDeadZone() : epwm.h
- EPWM_DisableDutyInt() : epwm.h
- EPWM_DisableFaultBrakeInt() : epwm.h
- EPWM_DisableOutput() : epwm.h
- EPWM_DisablePeriodInt() : epwm.h
- EPWM_EnableDeadZone() : epwm.h
- EPWM_EnableDutyInt() : epwm.h
- EPWM_EnableFaultBrake() : epwm.h
- EPWM_EnableFaultBrakeInt() : epwm.h
- EPWM_EnableOutput() : epwm.h
- EPWM_EnablePeriodInt() : epwm.h
- EPWM_ForceStop() : epwm.h
- EPWM_GetDutyIntFlag() : epwm.h
- EPWM_GetFaultBrakeIntFlag() : epwm.h
- EPWM_GetPeriodIntFlag() : epwm.h
- EPWM_Start() : epwm.h
- EPWM_Stop() : epwm.h