| NUC472_NUC442_BSP V3.03.003 The Board Support Package for NUC472/NUC442

Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - m -

- MASK1 : CAN_IF_T
- MASK2 : CAN_IF_T
- maxchild : usb_device
- MCON : CAN_IF_T
- MD : CAP_T
- MDADDR : CAP_T
- MDYADDR : CAP_T
- MIIMCTL : EMAC_T
- MIIMDAT : EMAC_T
- MODE : GPIO_T
- MODEM : UART_T
- MODEMSTS : UART_T
- MPADDR : FMC_T
- MPCNT : EMAC_T
- MPDAT0 : FMC_T
- MPDAT1 : FMC_T
- MPDAT2 : FMC_T
- MPDAT3 : FMC_T
- MPSTS : FMC_T
- MRFL : EMAC_T
- MSK : EPWM_T, PWM_T
- MSKEN : EPWM_T, PWM_T
- MVLD1 : CAN_T
- MVLD2 : CAN_T