<!clock: {"ALL" : "WDT" };
  pin:   {"ALL" : [""]};
!>
/*--------------------------------------------------------------------------*/
/* WDT Configuration                                                        */
/*--------------------------------------------------------------------------*/
/* Configure WDT Timeout Interval */
#define WDT_TOUTSEL_CONFIG                      (<!id:WDT_TimeoutSelect;
                                                    type:select;
                                                    label:Select WDT Timeout Interval;
                                                    data:WDT_TIMEOUT_2POW20;
                                                    default:[WDT_TIMEOUT_2POW20];
                                                    helper:WDT will generate interrupt signal once the internal up-counter reaches the time-out interval.;
                                                    sort:false;
                                                    enum:[WDT_TIMEOUT_2POW4, WDT_TIMEOUT_2POW6, WDT_TIMEOUT_2POW8, WDT_TIMEOUT_2POW10, WDT_TIMEOUT_2POW12, WDT_TIMEOUT_2POW14, WDT_TIMEOUT_2POW16, WDT_TIMEOUT_2POW18, WDT_TIMEOUT_2POW20];
                                                    optionLabels:[2^4 WDT clock cycles, 2^6 WDT clock cycles, 2^8 WDT clock cycles, 2^10 WDT clock cycles, 2^12 WDT clock cycles, 2^14 WDT clock cycles, 2^16 WDT clock cycles, 2^18 WDT clock cycles, 2^20 WDT clock cycles, ];
                                                    vertical:true;
                                                    dependencies:none;
                                                    dependenciesOption:none;
                                                    groupId:Group_BasicConfig;
                                                    groupName:Basic Configuration;
                                                !>)
/* Configure WDT Reset Delay Time */
#define WDT_RSTDSEL_CONFIG                      (<!id:WDT_ResetDelaySelect;
                                                    type:select;
                                                    label:Select WDT Reset Delay Time;
                                                    data:WDT_RESET_DELAY_1026CLK;
                                                    default:[WDT_RESET_DELAY_1026CLK];
                                                    helper:This is a buffer time for software to reset the WDT internal counter before WDT generates reset signal.;
                                                    sort:false;
                                                    enum:[WDT_RESET_DELAY_1026CLK, WDT_RESET_DELAY_130CLK, WDT_RESET_DELAY_18CLK, WDT_RESET_DELAY_3CLK];
                                                    optionLabels:[1026 WDT clock cycles, 130 WDT clock cycles, 18 WDT clock cycles, 3 WDT clock cycles];
                                                    vertical:true;
                                                    dependencies:none;
                                                    dependenciesOption:none;
                                                    groupId:Group_BasicConfig;
                                                    groupName:Basic Configuration;
                                                !>)
/* Enable or Disable WDT Reset Function */
#define WDT_RSTEN_CONFIG                        (<!id:WDT_ResetEnableRadio;
                                                    type:radio;
                                                    label:Select WDT Reset Function;
                                                    data:0;
                                                    default:[0];
                                                    helper:This option decides whether WDT generates reset signal once the reset delay time is expired.;
                                                    sort:false;
                                                    enum:[1,0];
                                                    optionLabels:[Enable Reset, Disable Reset];
                                                    vertical:false;
                                                    dependencies:none;
                                                    dependenciesOption:none;
                                                    groupId:Group_BasicConfig;
                                                    groupName:Basic Configuration;
                                                !>)
#define NUCODEGEN_WDT_INT_ENABLE                (<!id:WDT_IntEnableCheckbox;
                                                    type:checkbox;
                                                    label:NVIC Enable WDT Interrupt;
                                                    data:1;
                                                    default:[1];
                                                    helper:;
                                                    sort:false;
                                                    enum:[1];
                                                    optionLabels:[Enable Interrupt];
                                                    vertical:true;
                                                    dependencies:none;
                                                    dependenciesOption:none;
                                                    groupId:Group_IntConfig;
                                                    groupName:Interrupt Configuration;
                                                    !>)
/* Configure WDT Wake-up Ability */
#define WDT_WKEN_CONFIG                         (<!id:WDT_WakeupEnableCheckbox;
                                                    type:checkbox;
                                                    label:Enable WDT Wakeup Function;
                                                    data:1;
                                                    default:[1];
                                                    helper:This option decides whether WDT interrupt can wake the system up in power down mode.;
                                                    sort:false;
                                                    enum:[1];
                                                    optionLabels:[Enable wake-up];
                                                    vertical:true;
                                                    dependencies:WDT_IntEnableCheckbox;
                                                    dependenciesOption:1;
                                                    groupId:Group_IntConfig;
                                                    groupName:Interrupt Configuration;
                                                !>)
                                                    

