BLE_API v2.1.3

Data Fields
BLE_Event_AttParam Struct Reference

BLE Services GATT Event Parameter Definition. More...

`#include <ble_host.h>`

## Data Fields
uint8_t | hostId
uint8_t | gattRole
uint16_t | hdlNum
uint8_t | cmdAccess
uint8_t * | data
uint16_t | length

## Detailed Description

BLE Services GATT Event Parameter Definition.

## Field Documentation

## ◆ cmdAccess

uint8_t BLE_Event_AttParam::cmdAccess

Defined command identification.

## ◆ data

uint8_t* BLE_Event_AttParam::data

BLE attribute event data.

## ◆ gattRole

uint8_t BLE_Event_AttParam::gattRole

GATT role.

## ◆ hdlNum

uint16_t BLE_Event_AttParam::hdlNum

Characteristic value handle.

## ◆ hostId

uint8_t BLE_Event_AttParam::hostId

Host id.

## ◆ length

uint16_t BLE_Event_AttParam::length

The length of BLE attribute event data.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Source/Include/ble_host.h